|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Схема модуляції | -802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK  -802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM |
| Режими роботи | -Точка доступу  -Клієнт точки доступу  -Міст  -Повторювач  -Міст з точкою доступу  -Клієнт маршрутизатора WISP  -Повторювач WISP |
| Антена | Зйомна всенаправленна антена з коефіцієнтом підсилення 2dBi |
| Швидкість передачі данних | -802.11g: 6/9//12/18/24/36/48/54 Мбіт/с  -802.11b: 1/2/5.5/11 Мбіт/с |
| Чутливість приймача(802.11b, PER 8%) | -11Мбіт/с: -80dBm  -5,5Мбіт/с: -84dBm  -2 Мбіт/с: -87dBm  -1 Мбіт/с: -88 dBm |

Продовження таблиці 4.1

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

39

ДП 5.091504.01.07.289.00.000.ПЗ