ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАБОТКИ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ШАХТЫ

Мощность пласта , м 1,8 
Угол падения пласта , град 60 
Коэффициент крепости угля 1,2 
Коэффициент кинематической вязкости воды , n ,м/с 10 -4 , 10 -5 , 10 -6 
1 Расчёт производительности гидроотбойки угля в очистном забое 
(для стационарных струй) 
Необходимое рабочее давление Р в канале ствола гидромонитора при отбойке угля должно быть: 
3R У £ Р £ 12R У 
где: R У - условный предел прочности угля , МПа 
R у = 2,275 · f -0,636 
где: f - коэффициент крепости угля по Протодьяконову 
R у = 2,275 · 1,2 - 0,363 = 2,088 МПа 
6 £ Р £ 12 
В первом приближении принимаем Р = 11 - 13 МПа , гидромониторы ГМДЦ-4, 16ГД 
2. Расход воды через насадок гидромонитора 
, м 3 /ч 
где: d н - диаметр насадка, м d н = 0,03 
Р - деление в канале гидромонитора, МПа Р = 11 
r - плотность воды, кг/м 3 r = 1000 
m - коэффициент расхода насадка ( 0,95 - 0,96 ) 
,м 3 /ч 
3.	Определение консистенции пульпы для условного пласта. 

где: Р к - критическое давление струи, МПа 
Р к = 3R у 
Р к = 3 · 2,088 =6,264 

При этом теоретическая производительность гидромонитора равна: 
, т/ч 
, т/ч 
4.	Определение коэффициентов расчётных параметров 
К м - коэффициент учитывающий влияние мощности пласта 

К 0З - коэффициент учитывающий относительные размеры заходки 

где: l - наибольшая диагональ теоретического контура заходки , м 

	где: В и Z - соответственно ширина и длина заходки, м 
В = 5; Z =12; m = 1,8 

l р - рабочая длина струи, м 

где: К ф - коэффициент формы проточного канала ствола гидромонитора ; К ф = 2,8 
x - коэффициент турбулентной структуры струи 

где: Д с - диаметр канала ствола гидромонитора, м Д с = 0,13 
n - коэффициент кинематической вязкости воды, м/с n 1 = 10 -4 ; n 2 = 10 -5 ; n 3 = 10 -6 

  

  

  
  
  К г -коэффициент использования гидромонитора 
  
, 
где: a - угол залегания пласта, град 

5. Техническая производительность гидромонитора 
, т/ч 

  
  
6.	Консистенция пульпы по очистному забою. 

  

Тогда отношение твёрдого Т к жидкому Ж определяет соотношение механической смеси компонентов угольной пульпы 
Т : Ж = 1 : 

при :		 , Т : Ж = 1 : 1 : 6 
, Т : Ж = 1 : : 6 
, Т : Ж = 1 : : 7 
7.	Эксплуатационная производительность гидромонитора. 
, т/ч 
где : К н - коэффициент надёжности забойного оборудования , К н = 0,6 - 0,85 

Вывод: При изменении кинематической вязкости воды изменяется производительность 
гидромонитора , наиболее благоприятная кинематическая вязкость для данных 
условий равна 10 -5 м/с