ТРИГГЕР
Важнейшей структурной единицей оперативной памяти компьютера, а также внутренних регистров процессора является триггер 
Триггер — это электронная схема, широко применяемая в регистрах компьютера для надёжного запоминания одного разряда двоичного кода. Триггер имеет два устойчивых состояния, одно из которых соответствует двоичной единице, а другое — двоичному нулю 
Термин триггер происходит от английского слова trigger — защёлка, спусковой крючок. Для обозначения этой схемы в английском языке чаще употребляется термин flip-flop , что в переводе означает “хлопанье”. Это звукоподражательное название электронной схемы указывает на её способность почти мгновенно переходить (“перебрасываться”) из одного электрического состояния в другое и наоборот 
Самый распространённый тип триггера — так называемый RS-триггер (S и R, соответственно, от английских set — установка, и reset — сброс). Условное обозначение триггера 

Рис. 5.6 
Он имеет два симметричных входа S и R и два симметричных выхода Q и , причем выходной сигнал Q является логическим отрицанием сигнала 
На каждый из двух входов S и R могут подаваться входные сигналы в виде кратковременных импульсов ( ) 
Наличие импульса на входе будем считать единицей, а его отсутствие — нулем 
На рис. показана реализация триггера с помощью вентилей ИЛИ-НЕ и соответствующая таблица истинности 
S 	R 	Q 		
0 	0 	запрещено 	
0 	1 	1 	0 	
1 	0 	0 	1 	
1 	1 	хранение бита 	

  
Проанализируем возможные комбинации значений входов R и S триггера, используя его схему и таблицу истинности схемы ИЛИ-НЕ 
1.	Если на входы триггера подать S=“1”, R=“0”, то (независимо от состояния) на выходе Q верхнего вентиля появится “0”. После этого на входах нижнего вентиля окажется R=“0”, Q=“0” и выход станет равным “1”. 
2.	Точно так же при подаче “0” на вход S и “1” на вход R на выходе появится “0”, а на Q — “1”. 
3.	Если на входы R и S подана логическая “1”, то состояние Q и не меняется. 
4.	Подача на оба входа R и S логического “0” может привести к неоднозначному результату, поэтому эта комбинация входных сигналов запрещена. 
Поскольку один триггер может запомнить только один разряд двоичного кода, то для запоминания байта нужно 8 триггеров, для запоминания килобайта, соответственно, 8 • 2 10 = 8192 триггеров. Современные микросхемы памяти содержат миллионы триггеров