Форма № 4	
Будова - Багатоквартирний житловий будинок по вул.Бучми у м.Львові	
Шифр проекту - 923-01 (Замовник)	
Локальний кошторис № 2-1-2/923-01	
на Архітектурнобудівельні роботи 	
Багатоквартирний  житловий будинок	
	
Основа:		Кошторисна вартість	3920,156	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № АР		Кошторисна трудомісткість	84,897	 тис.люд.-год.	
		Кошторисна заробітна плата	1209,961	 тис. грн.	
		Середній розряд робіт	3,7	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “2 квiтня” 2008 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
				всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	 
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
				заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати			в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують 
машини	
									на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
											
		 Роздiл 1. Стіни 
 									
1	Е8-6-10	Заповнення каркасів з цегли керамічної при
висоті поверху до 4 м
                                                                    м3	503	638,13
105,82	51,00
20,53	320979	53227	25653
10327	8,09
1,48	4069
745	
2	Е8-20-5	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної із
теплоізоляційними плитами загальною
товщиною 380 мм при висоті поверху до 4 м
                                                                    м3	25,08	731,36
176,47	54,61
21,94	18343	4426	1370
550	12,38
1,60	310
40	
3	* С114-97-5	Утеплювач "ROCKWOOL  PANELROCK" товщ.100
мм
                                                                    м2	67,98	22,00
--	__-__
  -    	1496	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
4	Е8-22-1	Мурування стін із легкобетонних каменів при
висоті поверху до 4 м
                                                                    м3	135,6	164,81
81,50	52,26
20,93	22348	11051	7086
2838	6,47
1,58	877
214	
5	С1427-11814	Блоки із ніздрюватих бетонів В3,5 стінові дрібні
для кладки на розчині, щільність 600 кг/м3
                                                                    м3	135,6	555,40
--	__-__
  -    	75312	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
6	Е26-30-1	Теплоізоляція внутрішніх стін виробами з
волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі 
                                                                    м3	9,03	932,56
495,49	50,38
20,03	8421	4474	455
181	35,27
1,61	318
15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	* С114-96-
102	Утеплювач "FASROCK" (товщ. 30мм)
                                                                    м2	301	24,00
--	__-__
  -    	7224	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
8	Е8-6-9	Мурування стін приямків і каналів з цегли
керамічної
                                                                    м3	135	669,86
133,59	42,18
16,93	90431	18035	5694
2286	10,34
1,25	1396
169	
		  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	544554	91213	40258
16182		6970
1183	
		       в тому числi:						
		       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	413083					
		       всього заробiтна плата, грн.	107395					
		  Загальновиробничi витрати, грн.	94539					
		      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	970					
		      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	21095					
		_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 						
								
	 	Всього по роздiлу 1, грн.	639093					
											
		 Роздiл 2. Перегородки 
 									
9	Е8-7-5	Мурування перегородок неармованих з цегли
керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті
поверху до 4 м
                                                                    100м2	18,02	9144,81
2851,64	496,84
199,57	164789	51387	8953
3596	210,30
14,68	3790
265	
		  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.	164789	51387	8953
3596		3790
265	
		       в тому числi:						
		       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	104449					
		       всього заробiтна плата, грн.	54983					
		  Загальновиробничi витрати, грн.	47860					
		      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	486					
		      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	10591					
		_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 						
								
	 	Всього по роздiлу 2, грн.	212649					
											
		 Роздiл 3. Покрiвля 
 									
10	Е12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар
                                                                    100м2	4,14	889,62
159,89	17,51
6,50	3683	662	72
27	12,07
0,44	50
2	
11	Е12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із
металочерепиці
                                                                    100м2	4,14	2684,90
1706,12	71,95
24,44	11115	7063	298
101	137,15
1,59	568
7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	* С111-853-1-
3
варіант 1	Вартість металочерепиці
                                                                    м2	431	45,00
--	__-__
  -    	19395	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
13	Е26-30-3	Теплоізоляція виробами з волокнистих і
зернистих матеріалів на бітумі покриттів і
перекриттів знизу
                                                                    м3	53,7	1233,96
623,90	54,05
21,48	66264	33503	2902
1153	45,47
1,73	2442
93	
14	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, марка М125
                                                                    м3	53,7	293,25
--	__-__
  -    	15748	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
15	Е12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один
шар
                                                                    100м2	3,58	1700,23
369,60	22,89
8,35	6087	1323	82
30	26,94
0,53	96
2	
16	* Е15-36-5-
УН	Облицювання стель одним шаром
гіпсокартонних листів без ізоляції з
влаштуванням одинарного металевого каркасу
                                                                    100м2	3,58	2945,69
2883,18	31,83
16,15	10546	10322	114
58	210,14
1,34	752
5	
17	* С111-772-1-
4	Плити гіпсокартонні
                                                                    м2	375,9	24,52
--	__-__
  -    	9217	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
18	* С126-948-1	Профіль для кріплення гіпсокартону
                                                                    м	1253	2,33
--	__-__
  -    	2919	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
19	* С111-219-
159	Дюбелі для кріплення г/к
                                                                    шт	1432	0,08
--	__-__
  -    	115	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
20	Е12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери,
парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі
                                                                    100м2	1,52	9512,27
1817,24	28,08
9,47	14459	2762	43
14	146,08
0,56	222
1	
21	Е12-14-2	Улаштування ринв і жолобів
                                                                    100м	1,217	6277,69
601,00	21,01
7,87	7640	731	26
10	48,31
0,51	59
1	
		  Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн.	167188	56366	3537
1393		4189
111	
		       в тому числi:						
		       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	107285					
		       всього заробiтна плата, грн.	57759					
		  Загальновиробничi витрати, грн.	46007					
		      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	421					
		      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	9156					
		_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 						
								
	 	Всього по роздiлу 3, грн.	213195					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
											
		 Роздiл 4. Вiкна та балконнi дверi 
 									
22	Е10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими
одинарними блоками площею до 1 м2 з
металлопластику  
                                                                    100м2	0,036	6244,63
2906,87	485,76
182,18	225	105	17
7	211,87
14,67	8
1	
23	Е10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими
одинарними блоками площею до 2 м2 з
металлопластику 
                                                                    100м2	0,2456	7291,98
1925,15	1336,83
462,68	1791	473	328
114	138,60
29,79	34
7	
24	Е10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими
одинарними блоками площею до 3 м2 з
металлопластику 
                                                                    100м2	1,7023	6356,78
1569,61	1098,17
385,05	10821	2672	1869
655	113,00
25,44	192
43	
25	Е10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими
одинарними блоками площею більше 3 м2 з
металлопластику 
                                                                    100м2	1,038	6124,87
1332,63	1041,24
367,66	6358	1383	1081
382	95,94
24,45	100
25	
26	* С126-19-1
варіант 1	Блоки віконні металопластикові
                                                                    м2	302,19	450,00
--	__-__
  -    	135986	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
27	Е10-20-4	Заповнення  прорізів вітражу блоками
                                                                    100м2	0,27	2373,87
1332,63	1041,24
367,66	641	360	281
99	95,94
24,45	26
7	
28	* С123-232-2
варіант 1	Вартість вітражу
                                                                    м2	27	370,00
--	__-__
  -    	9990	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
29	Е10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими
імпортними дверними блоками площею до 2 м2 з
металлопластику 
                                                                    100м2	0,0345	2819,26
1480,68	1338,58
464,30	97	51	46
16	107,92
29,92	4
1	
30	Е10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими
імпортними дверними блоками площею до 3 м2 з
металлопластику
                                                                    100м2	0,8748	2294,64
1196,49	1098,15
385,76	2007	1047	960
337	87,21
25,50	76
22	
31	* С126-82-1
варіант 1	Блоки балконні металопластикові
                                                                    м2	90,93	370,00
--	__-__
  -    	33644	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
		  Разом прямі витрати по роздiлу 4, грн.	201560	6091	4582
1610		440
106	
		       в тому числi:						
		       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	190887					
		       всього заробiтна плата, грн.	7701					
		  Загальновиробничi витрати, грн.	6564					
		      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	66					
		      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1426					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 						
								
	 	Всього по роздiлу 4, грн.	208124					
											
		 Роздiл 5. Двері 
 									
32	Е10-26-1	Установлення дверних блоків вхідних, площа
прорізу до 3 м2
                                                                    100м2	0,5355	4633,72
2095,23	1560,26
626,89	2481	1122	836
336	156,24
39,27	84
21	
33	* С121-252-1-
1
варіант 1	Вартість броньованих дверей
                                                                    м2	53,55	750,00
--	__-__
  -    	40163	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
34	Е10-26-3	Установлення дверних блоків у перегородках і
дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3
м2
                                                                    100м2	1,9867	3162,33
2614,30	424,60
168,76	6283	5194	844
335	199,87
13,56	397
27	
35	К536111-201
варіант 1
С123-198-1	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-8 ГОСТ 6629-
88  із дрібнопорожнистим (гратчастим)
заповненням щита, глухі (iз закiнченим
опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)
                                                                    шт	39	373,55
--	__-__
  -    	14568	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
36	К536111-301
варіант 1
С123-199	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-9 ГОСТ 6629-
88  із дрібнопорожнистим (гратчастим)
заповненням щита, глухі (iз закiнченим
опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)
                                                                    шт	46	391,15
--	__-__
  -    	17993	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
37	К536111-901
варіант 1
С123-202	Блоки дверні дерев'яні марки ДО21-9 ГОСТ 6629-
88  із дрібнопорожнистим (гратчастим)
заповненням щита, під скління (iз закiнченим
опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)
                                                                    шт	27	372,99
--	__-__
  -    	10071	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
38	К536111-
1501
варіант 1
С123-208	Блоки дверні дерев'яні марки ДО21-13 ГОСТ 6629-
88  із дрібнопорожнистим (гратчастим)
заповненням щита, під скління (iз закiнченим
опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)
                                                                    шт	2	548,75
--	__-__
  -    	1098	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
39	С123-360	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм
                                                                    м	1247,8	5,42
--	__-__
  -    	6763	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
40	С111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до
будівлі, однопольних
                                                                    комплект	112	164,28
--	__-__
  -    	18399	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
41	С111-888	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до
будівлі, двопольних
                                                                    комплект	2	246,98
--	__-__
  -    	494	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
42	Е15-202-1	Скління дверних полотен на штапиках по замазці
склом віконним товщиною 3 мм (склом
товщиною 4 мм)
                                                                    100м2	0,2221	4671,16
1889,76	28,16
14,69	1037	420	6
3	151,91
1,22	34
  -    	
43	Е15-176-2
к=0,3	Фарбування заповнень дверних прорізів емалями
по дереву з підготовленням поверхні (фарбування
наличникiв)
                                                                    100м2	0,59601	2015,75
1715,97	2,29
0,91	1201	1023	1
1	137,94
0,07	82
  -    	
44	Е10-26-3	Установлення дверних блоків у перегородках і
дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3
м2
                                                                    100м2	0,13328	3162,33
2614,30	424,60
168,76	421	348	57
22	199,87
13,56	27
2	
45	К536112-
1157
варіант 1
С123-232-1	Блоки дверні дерев'яні з полотнами
важкозаймистими марки ДС19-9ГТ ГОСТ 24698-81
(iз закiнченим опоряджувальним покриттям
емалями за 2 рази)
                                                                    шт	8	1035,57
--	__-__
  -    	8285	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
46	С111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до
будівлі, однопольних
                                                                    комплект	8	164,28
--	__-__
  -    	1314	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
47	Е15-176-2
к=0,3	Фарбування заповнень дверних прорізів емалями
по дереву з підготовленням поверхні (фарбування
наличникiв)
                                                                    100м2	0,046683	2015,75
1715,97	2,29
0,91	94	80	__-__
  -    	137,94
0,07	6
  -    	
48	Е10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа
прорізу до 2 м2
                                                                    100м2	0,02233	4004,94
2635,83	412,69
164,03	89	59	9
4	213,77
13,18	5
  -    	
49	К536196-
1000
варіант 1
С123-237	Люки і лази марки ДЛ10-10АГОСТ 24698-81 (iз
закiнченим опоряджувальним покриттям емалями
за 2 рази)
                                                                    шт	1	560,66
--	__-__
  -    	561	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
50	К536196-900
варіант 1
С123-236-1	Люки і лази марки ДЛ13-10ГОСТ 24698-81 (iз
закiнченим опоряджувальним покриттям емалями
за 2 рази)
                                                                    шт	1	663,89
--	__-__
  -    	664	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
51	С111-953-1	Набори для люків
                                                                    шт	2	617,85
--	__-__
  -    	1236	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
		  Разом прямі витрати по роздiлу 5, грн.	133215	8246	1753
701		635
50	
		       в тому числi:						
		       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	123216					
		       всього заробiтна плата, грн.	8947					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		  Загальновиробничi витрати, грн.	7812					
		      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	80					
		      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1728					
		_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 						
								
	 	Всього по роздiлу 5, грн.	141027					
											
		 Роздiл 6. Підлоги 
 									
	 	                          Тип Б-1, Б-1*									
52	Е11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих піщаних шарів
                                                                    м3	17,785	185,59
65,42	21,11
5,66	3301	1163	375
101	5,19
0,41	92
7	
53	Е11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих щебеневих шарів
                                                                    м3	17,785	362,70
72,77	83,75
22,45	6451	1294	1489
399	5,63
1,64	100
29	
54	Е11-11-3	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм
                                                                    100м2	3,557	1693,52
720,74	103,34
77,55	6024	2564	368
276	63,61
6,64	226
24	
55	Е11-11-4	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини бетонних стяжок (до товщ.50мм)
                                                                    100м2	3,557	1408,84
52,34	81,31
44,84	5011	186	289
159	4,62
3,76	16
13	
56	Е11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
рубероїдом на мастиці бітуміноль, перший шар
                                                                    100м2	3,557	3515,19
1189,38	243,68
96,85	12504	4231	867
344	72,30
7,78	257
28	
57	Е11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної
рубероїдом на мастиці бітуміноль, наступний
шар
                                                                    100м2	3,557	2215,06
717,65	119,55
47,52	7879	2553	425
169	43,63
3,82	155
14	
58	Е6-11-10	Армування підстилаючих шарів
                                                                    т	0,74	575,44
239,05	203,85
63,83	426	177	151
47	18,50
3,92	14
3	
59	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-III, діаметр 6 мм
                                                                    т	0,74	5940,25
--	__-__
  -    	4396	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
60	С124-34	Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-
6 мм
                                                                    т	0,74	2202,52
--	__-__
  -    	1630	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
61	Е11-11-3	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм
                                                                    100м2	3,557	1693,52
720,74	103,34
77,55	6024	2564	368
276	63,61
6,64	226
24	
62	Е11-11-4	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини бетонних стяжок (до товщ.100мм)
                                                                    100м2	3,557	3756,92
139,59	216,81
119,57	13363	497	771
425	12,32
10,02	44
36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
63	Е11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
                                                                    100м2	3,557	1511,65
714,66	97,98
74,58	5377	2542	349
265	61,88
6,39	220
23	
64	Е11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини цементних стяжок  (товщ.40мм)
                                                                    100м2	3,557	769,68
35,57	54,20
29,89	2738	127	193
106	3,08
2,50	11
9	
65	* С1541-7-1
варіант 1	Волокно поліпропіленове для армування стяжок
DEITERMANN
                                                                    кг	12,8	72,25
--	__-__
  -    	925	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
	 	                           Тип К-1, К-1*									
66	Е11-11-5	Улаштування стяжок керамзитобетонних
товщиною 20 мм
                                                                    100м2	0,27	2162,43
911,93	120,61
92,92	584	246	33
25	78,21
7,97	21
2	
67	Е11-11-6	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини керамзитобетонних стяжок 
(до товщ.100мм)
                                                                    100м2	0,27	4743,63
143,65	157,59
66,85	1281	39	43
18	12,32
5,45	3
1	
68	Е11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
                                                                    100м2	2,5828	1511,65
714,66	97,98
74,58	3904	1846	253
193	61,88
6,39	160
17	
69	Е11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини цементних стяжок  (товщ.30мм)
                                                                    100м2	2,5828	384,85
17,79	27,10
14,95	994	46	70
39	1,54
1,25	4
3	
70	Е11-27-3	Улаштування покриття з плиток керамічних на
клею
                                                                    100м2	2,5828	7603,00
2352,59	373,76
251,45	19637	6076	965
649	184,23
21,39	476
55	
71	* С111-1902-
4-1	Клей для плитки
                                                                    кг	1291,4	1,05
--	__-__
  -    	1356	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
72	* С111-1902-
1-2	Хрестики
                                                                    шт	5164	0,03
--	__-__
  -    	155	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
	 	                                 Тип П-1									
73	Е11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної плівкою,
перший шар
                                                                    100м2	2,0745	2768,15
1189,38	243,68
96,85	5743	2467	506
201	72,30
7,78	150
16	
74	С111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм
                                                                    т	0,045639	12096,63
--	__-__
  -    	552	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
75	Е11-9-1	Улаштування теплоізоляції суцільної
STROPROCK
                                                                    100м2	2,0745	723,12
586,45	136,67
85,32	1500	1217	283
177	44,84
7,20	93
15	
76	* С114-97-31	Вартість утеплювача "STROPROCK" (т.130мм)
                                                                    м2	213,7	66,78
--	__-__
  -    	14271	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
77	Е11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної плівкою,
перший шар
                                                                    100м2	2,0745	2768,15
1189,38	243,68
96,85	5743	2467	506
201	72,30
7,78	150
16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
78	С111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм
                                                                    т	0,045639	12096,63
--	__-__
  -    	552	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
79	Е11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
                                                                    100м2	2,0745	1511,65
714,66	97,98
74,58	3136	1483	203
155	61,88
6,39	128
13	
80	Е11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини цементних стяжок  (товщ.40мм)
                                                                    100м2	2,0745	769,68
35,57	54,20
29,89	1597	74	112
62	3,08
2,50	6
5	
81	* С1541-7-1
варіант 1	Волокно поліпропіленове для армування стяжок
DEITERMANN
                                                                    кг	7,5	72,25
--	__-__
  -    	542	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
82	Е11-34-3	Улаштування покриття із паркету на мастиці
                                                                    100м2	2,0745	17161,76
2341,50	303,02
223,47	35602	4857	629
464	179,01
19,11	371
40	
83	Е11-39-1	Улаштування плінтусів дерев'яних
                                                                    100м	2,22	648,57
165,44	5,95
2,37	1440	367	13
5	13,30
0,19	30
  -    	
	 	                                Тип К-2									
84	Е11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної плівкою,
перший шар
                                                                    100м2	0,7411	2768,15
1189,38	243,68
96,85	2051	881	181
72	72,30
7,78	54
6	
85	С111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм
                                                                    т	0,016304
2	12096,63
--	__-__
  -    	197	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
86	Е11-9-1	Улаштування теплоізоляції суцільної
STROPROCK
                                                                    100м2	0,7411	723,12
586,45	136,67
85,32	536	435	101
63	44,84
7,20	33
5	
87	* С114-97-31	Вартість утеплювача "STROPROCK" (т.130мм)
                                                                    м2	76,33	66,78
--	__-__
  -    	5097	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
88	Е11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної плівкою,
перший шар
                                                                    100м2	0,7411	2768,15
1189,38	243,68
96,85	2051	881	181
72	72,30
7,78	54
6	
89	С111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм
                                                                    т	0,016304
2	12096,63
--	__-__
  -    	197	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
90	Е11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
                                                                    100м2	0,7411	1511,65
714,66	97,98
74,58	1120	530	73
55	61,88
6,39	46
5	
91	Е11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини цементних стяжок  (товщ.40мм)
                                                                    100м2	0,7411	769,68
35,57	54,20
29,89	570	26	40
22	3,08
2,50	2
2	
92	* С1541-7-1
варіант 1	Волокно поліпропіленове для армування стяжок
DEITERMANN
                                                                    кг	2,7	72,25
--	__-__
  -    	195	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
93	Е11-27-3	Улаштування покриття з плиток керамічних на
клею
                                                                    100м2	0,7411	7603,00
2352,59	373,76
251,45	5635	1744	277
186	184,23
21,39	137
16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
94	* С111-1902-
4-1	Клей для плитки
                                                                    кг	370,55	1,05
--	__-__
  -    	389	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
95	Е11-39-4	Улаштування плінтусів із плиток керамічних
                                                                    100м	0,79	1400,05
569,75	4,12
1,64	1106	450	3
1	41,02
0,13	32
  -    	
96	* С111-1902-
1-2	Хрестики
                                                                    шт	1482	0,03
--	__-__
  -    	44	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
	 	                                 Тип П-2									
97	Е11-9-1	Улаштування теплоізоляції суцільної
STROPROCK
                                                                    100м2	13,275	723,12
586,45	136,67
85,32	9599	7785	1814
1133	44,84
7,20	595
96	
98	* С114-97-32	Вартість утеплювача "STROPROCK" (т.30мм)
                                                                    м2	1367,3	15,00
--	__-__
  -    	20510	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
99	Е11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної плівкою,
перший шар
                                                                    100м2	13,275	2768,15
1189,38	243,68
96,85	36747	15789	3235
1286	72,30
7,78	960
103	
100	С111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм
                                                                    т	0,29205	12096,63
--	__-__
  -    	3533	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
101	Е11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
                                                                    100м2	13,275	1511,65
714,66	97,98
74,58	20067	9487	1301
990	61,88
6,39	821
85	
102	Е11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини цементних стяжок  (товщ.40мм)
                                                                    100м2	13,275	769,68
35,57	54,20
29,89	10218	472	720
397	3,08
2,50	41
33	
103	* С1541-7-1
варіант 1	Волокно поліпропіленове для армування стяжок
DEITERMANN
                                                                    кг	47,8	72,25
--	__-__
  -    	3454	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
104	Е11-34-3	Улаштування покриття із паркету на мастиці
                                                                    100м2	13,275	17161,76
2341,50	303,02
223,47	227822	31083	4023
2967	179,01
19,11	2376
254	
105	Е11-39-1	Улаштування плінтусів дерев'яних
                                                                    100м	14,2	648,57
165,44	5,95
2,37	9210	2349	84
34	13,30
0,19	189
3	
	 	                                 Тип К-3									
106	Е11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної плівкою,
перший шар
                                                                    100м2	4,275	2768,15
1189,38	243,68
96,85	11834	5085	1042
414	72,30
7,78	309
33	
107	С111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм
                                                                    т	0,09405	12096,63
--	__-__
  -    	1138	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
108	Е11-9-1	Улаштування теплоізоляції суцільної
STROPROCK
                                                                    100м2	4,275	723,12
586,45	136,67
85,32	3091	2507	584
365	44,84
7,20	192
31	
109	* С114-97-32	Вартість утеплювача "STROPROCK" (т.30мм)
                                                                    м2	440,3	15,00
--	__-__
  -    	6605	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
110	Е11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної плівкою,
перший шар
                                                                    100м2	4,275	2768,15
1189,38	243,68
96,85	11834	5085	1042
414	72,30
7,78	309
33	
111	С111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм
                                                                    т	0,09405	12096,63
--	__-__
  -    	1138	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
112	Е11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
                                                                    100м2	4,275	1511,65
714,66	97,98
74,58	6462	3055	419
319	61,88
6,39	265
27	
113	Е11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини цементних стяжок  (товщ.40мм)
                                                                    100м2	4,275	769,68
35,57	54,20
29,89	3290	152	232
128	3,08
2,50	13
11	
114	* С1541-7-1
варіант 1	Волокно поліпропіленове для армування стяжок
DEITERMANN
                                                                    кг	15,4	72,25
--	__-__
  -    	1113	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
115	Е11-27-3	Улаштування покриття з плиток керамічних на
клею
                                                                    100м2	4,275	7603,00
2352,59	373,76
251,45	32503	10057	1598
1075	184,23
21,39	788
91	
116	* С111-1902-
4-1	Клей для плитки
                                                                    кг	2137,5	1,05
--	__-__
  -    	2244	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
117	Е11-39-4	Улаштування плінтусів із плиток керамічних
                                                                    100м	4,57	1400,05
569,75	4,12
1,64	6398	2604	19
7	41,02
0,13	187
1	
118	* С111-1902-
1-2	Хрестики
                                                                    шт	8550	0,03
--	__-__
  -    	257	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
	 	                                    Тип Б-3									
119	Е11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної плівкою,
перший шар
                                                                    100м2	0,8847	2768,15
1189,38	243,68
96,85	2449	1052	216
86	72,30
7,78	64
7	
120	С111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм
                                                                    т	0,019463
4	12096,63
--	__-__
  -    	235	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
121	Е11-9-1	Улаштування теплоізоляції суцільної
STROPROCK
                                                                    100м2	0,8847	723,12
586,45	136,67
85,32	640	519	121
75	44,84
7,20	40
6	
122	* С114-97-31	Вартість утеплювача "STROPROCK" (т.130мм)
                                                                    м2	91	66,78
--	__-__
  -    	6077	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
123	Е11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної плівкою,
перший шар
                                                                    100м2	0,8847	2768,15
1189,38	243,68
96,85	2449	1052	216
86	72,30
7,78	64
7	
124	С111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм
                                                                    т	0,019463
4	12096,63
--	__-__
  -    	235	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
125	Е11-15-3	Улаштування цементного покриття товщиною 20
мм
                                                                    100м2	0,8847	1373,11
539,96	83,72
59,54	1215	478	74
53	46,75
5,09	41
4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
126	Е11-15-4	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини цементного покриття (до товщ.40мм)
                                                                    100м2	0,8847	863,48
81,31	54,20
29,89	764	72	48
26	7,04
2,50	6
2	
127	* С1541-7-1
варіант 1	Волокно поліпропіленове для армування стяжок
DEITERMANN
                                                                    кг	3,2	72,25
--	__-__
  -    	231	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
128	Е11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних
покриттів
                                                                    100м2	0,8847	1683,08
1588,97	54,89
14,71	1489	1406	49
13	119,92
1,07	106
1	
		  Разом прямі витрати по роздiлу 6, грн.	638677	144119	26954
15095		10677
1261	
		       в тому числi:						
		       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	467604					
		       всього заробiтна плата, грн.	159214					
		  Загальновиробничi витрати, грн.	139867					
		      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	1437					
		      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	31190					
		_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 						
								
	 	Всього по роздiлу 6, грн.	778544					
											
		 Роздiл 7. Опорядження внутрішнє 
 									
	 	                               Стеля									
129	Е15-64-2	Затирка швів бетонних поверхонь стель
шпаклівкою на гіпсовій основі
                                                                    100м2	23,979	1132,41
1016,04	6,63
5,90	27154	24364	159
141	81,68
0,51	1958
12	
130	* С111-219-1	Гіпс шпаклювальний
                                                                    кг	5995	1,24
--	__-__
  -    	7434	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
131	Е15-61-2	Просте штукатурення по каменю і бетону стелі
сумішшю "CERESIT"
                                                                    100м2	23,979	1917,24
1673,58	130,60
113,33	45973	40131	3132
2718	123,42
9,81	2959
235	
132	* С111-219-2	Грунт "CERESIT"
                                                                    кг	4556	6,90
--	__-__
  -    	31436	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
133	Е15-180-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по штукатурці
                                                                    100м2	23,094	2753,69
1163,27	21,89
11,36	63594	26865	506
262	88,94
0,94	2054
22	
	 	                               Стіни									
134	Е15-61-3	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним
розчином по каменю і бетону стін
                                                                    100м2	48,93	2790,80
1887,06	133,68
116,08	136554	92334	6541
5680	134,31
10,05	6572
492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
135	Е15-180-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по штукатурці
                                                                    100м2	48,151	2380,51
925,87	19,90
10,26	114624	44582	958
494	70,79
0,85	3408
41	
136	Е15-65-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків
по каменю і бетону
                                                                    100м2	2,45	5856,69
4457,42	29,76
26,50	14349	10921	73
65	324,89
2,29	796
6	
137	Е15-180-3	Поліпшене фарбування відкосів
полівінілацетатними сумішами 
                                                                    100м2	2,45	2380,51
925,87	19,90
10,26	5832	2268	49
25	70,79
0,85	173
2	
	 	                       Облицювання стін									
138	Е15-61-1	Просте штукатурення цементно-вапняним
розчином по каменю і бетону стін
                                                                    100м2	13,58	2283,09
1599,74	130,60
113,33	31004	21724	1774
1539	117,98
9,81	1602
133	
139	Е15-17-1	Гладке облицювання стін по цеглі і бетону
плитками керамічними глазурованими
                                                                    100м2	13,58	8460,32
4748,04	19,90
10,26	114891	64478	270
139	363,00
0,85	4930
12	
140	* С111-1902-
4-1	Клей для плитки
                                                                    кг	6790	1,05
--	__-__
  -    	7130	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
141	* С111-1902-
1-2	Хрестики
                                                                    шт	27160	0,03
--	__-__
  -    	815	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
	 	         Стінове опорядження сходових кліток									
142	Е15-61-1	Просте штукатурення цементно-вапняним
розчином по каменю і бетону стін
                                                                    100м2	4,83	2283,09
1599,74	130,60
113,33	11027	7727	631
547	117,98
9,81	570
47	
143	Е15-152-1	Фарбування водними розчинами всередині
приміщень, вапняне по штукатурці
                                                                    100м2	2,08	219,23
202,21	1,83
0,73	456	421	4
2	16,70
0,06	35
  -    	
144	Е15-163-8	Просте фарбування стін кольором олійним
розбіленим по штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
                                                                    100м2	2,75	832,97
433,51	12,86
6,71	2291	1192	35
18	34,85
0,56	96
2	
		  Разом прямі витрати по роздiлу 7, грн.	614564	337007	14132
11630		25153
1004	
		       в тому числi:						
		       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	263425					
		       всього заробiтна плата, грн.	348637					
		  Загальновиробничi витрати, грн.	265938					
		      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	2303					
		      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	50110					
		_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 						
								
	 	Всього по роздiлу 7, грн.	880502					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
											
		 Роздiл 8. Опорядження зовнішнє 
 									
145	Е15-14-2	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін
цоколя керамічними окремими плитками на
цементному розчині
                                                                    100м2	0,58	10922,06
6723,49	23,57
12,41	6335	3900	14
7	490,05
1,03	284
1	
146	Е26-32-1	Улаштування протипожежних поясів із
волокнистих і зернистих матеріалів на розчині
                                                                    м3	15,1	308,70
244,34	49,01
19,48	4661	3690	740
294	17,81
1,57	269
24	
147	* С114-96-1Л	Утеплювач "FASROCK" (товщ.100мм)
                                                                    м2	151	65,28
--	__-__
  -    	9857	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
148	Е26-33-1	Теплоізоляція  стін і відкосів виробами з
пінопласту 
                                                                    м3	217,9	480,92
455,99	24,73
9,83	104792	99360	5389
2142	31,98
0,79	6968
172	
149	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, марка ПСБС-40
                                                                    м3	217,9	376,61
--	__-__
  -    	82063	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
150	Р11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з
капронової сітки по цегляних  поверхнях
                                                                    100м2	23,3	1815,52
1809,83	5,69
3,37	42302	42169	133
79	148,10
0,28	3451
7	
151	* С111-219-
1А	Сітка капронова
                                                                    м2	2563	2,90
--	__-__
  -    	7433	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
152	* С111-219-
1В	Клейова маса
                                                                    кг	16310	2,50
--	__-__
  -    	40775	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
153	* С111-219-
1Д	Грунтівка фасадна
                                                                    кг	815,5	7,20
--	__-__
  -    	5872	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
154	* С111-219-
1С	Дюбелі
                                                                    шт	9320	0,45
--	__-__
  -    	4194	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
155	Е15-52-1	Високоякісне штукатурення фасаду
                                                                    100м2	23,3	2964,21
2887,21	75,19
60,22	69066	67272	1752
1403	183,32
5,22	4271
122	
156	Е15-53-1	Високоякісне штукатурення  косяків плоских при
ширині до 200 мм
                                                                    100м	10,46	982,36
841,00	10,80
9,61	10275	8797	113
101	58,08
0,83	608
9	
157	* С111-1902-
24
варіант 2	Вартість мінеральної штукатурки
                                                                    м2	2487	22,00
--	__-__
  -    	54714	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
158	Е8-35-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних
риштувань трубчастих для оздоблювальних робіт
                                                                    100м2 вп	20,41	1855,36
952,60	__-__
  -    	37868	19443	__-__
  -    	75,60
  -    	1543
  -    	
		  Разом прямі витрати по роздiлу 8, грн.	480207	244631	8141
4026		17394
335	
		       в тому числi:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	227435					
		       всього заробiтна плата, грн.	248657					
		  Загальновиробничi витрати, грн.	189208					
		      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	1639					
		      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	35683					
		_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 						
								
	 	Всього по роздiлу 8, грн.	669415					
											
		 Роздiл 9. Різні роботи 
 									
159	Е9-29-1	Монтаж драбини металевої 
                                                                    т	0,035	1578,27
697,85	806,73
304,50	55	24	28
11	50,86
17,63	2
1	
160	С121-781-1	Драбини металеві приставні
                                                                    т	0,035	13660,13
--	__-__
  -    	478	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
	 	         Огородження балконів ОБ-1 - ОБ-5									
161	Е6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг
                                                                    т	0,06678	12259,62
4184,48	40,85
14,80	819	279	3
1	315,81
1,21	21
  -    	
162	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та
випусків арматури
                                                                    100кг	0,6678	418,82
--	__-__
  -    	280	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
163	Е9-29-1	Монтаж металоконструкцій
                                                                    т	1,51	1578,27
697,85	806,73
304,50	2383	1054	1218
460	50,86
17,63	77
27	
164	С121-783	Металоконструкції індивідуальні
                                                                    т	1,51	3471,11
--	__-__
  -    	5241	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
165	Е13-17-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-017
                                                                    100м2	0,755	264,16
82,99	7,81
1,06	199	63	6
1	5,27
0,08	4
  -    	
166	Е15-172-4	Олійне фарбування металоконструкцій
                                                                    100м2	0,755	1729,68
1458,58	0,92
0,36	1306	1101	1
  -    	117,25
0,03	89
  -    	
167	Е8-7-3	Мурування стінок балконів армованих 
                                                                    100м2	1,57	9315,13
3370,12	501,91
201,61	14625	5291	788
317	248,53
14,83	390
23	
168	Е15-70-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса
                                                                    100м2	3,14	8349,95
2799,00	59,71
52,27	26219	8789	187
164	208,73
4,52	655
14	
169	Е12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової
оцинкованої сталі
                                                                    100м2	0,3	9512,27
1817,24	28,08
9,47	2854	545	8
3	146,08
0,56	44
  -    	
170	Е15-14-1	Зовнішнє облицювання керамічними окремими
плитками на клею
                                                                    100м2	0,187	2710,75
2691,72	18,06
9,31	507	503	3
2	188,76
0,77	35
  -    	
171	* С111-1902-
4-1	Клей для плитки
                                                                    кг	93,5	1,05
--	__-__
  -    	98	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
172	* С111-1902-
32
варіант 1	Вартість  плитки керамічної морозостійкої 
                                                                    м2	19,07	39,00
--	__-__
  -    	744	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
	 	                   Огородження сходів ОСВ-1									
173	Е9-29-1	Монтаж металоконструкцій
                                                                    т	0,84	1578,27
697,85	806,73
304,50	1326	586	678
256	50,86
17,63	43
15	
174	С121-783	Металоконструкції індивідуальні
                                                                    т	0,84	3471,11
--	__-__
  -    	2916	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
175	Е13-17-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-017
                                                                    100м2	0,42	264,16
82,99	7,81
1,06	111	35	3
  -    	5,27
0,08	2
  -    	
176	Е15-172-4	Олійне фарбування за два рази
                                                                    100м2	0,42	1729,68
1458,58	0,92
0,36	726	613	__-__
  -    	117,25
0,03	49
  -    	
177	* С112-298-1	Декоративні заглушки з дерева
                                                                    шт	26	1,75
--	__-__
  -    	46	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
	 	                 Декоративне огородження ДО-1									
178	Е9-29-1	Монтаж металоконструкцій
                                                                    т	0,229	1578,27
697,85	806,73
304,50	361	160	185
70	50,86
17,63	12
4	
179	С121-783	Металоконструкції індивідуальні
                                                                    т	0,229	3471,11
--	__-__
  -    	795	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
180	Е13-17-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-017
                                                                    100м2	0,1145	264,16
82,99	7,81
1,06	30	10	1
  -    	5,27
0,08	1
  -    	
181	Е15-172-3	Олійне фарбування огородження за два рази
                                                                    100м2	0,1145	1104,18
833,08	0,92
0,36	126	95	__-__
  -    	66,97
0,03	8
  -    	
	 	                        Огородження даху									
182	Е9-29-1	Монтаж металоконструкцій
                                                                    т	0,25	1578,27
697,85	806,73
304,50	395	174	202
76	50,86
17,63	13
4	
183	С121-783	Металоконструкції індивідуальні
                                                                    т	0,25	3471,11
--	__-__
  -    	868	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
184	* С118-54-1
варіант 1	Прокладки гумові
                                                                    шт	94	2,59
--	__-__
  -    	243	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
185	Е13-17-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-017
                                                                    100м2	0,125	264,16
82,99	7,81
1,06	33	10	1
  -    	5,27
0,08	1
  -    	
186	Е15-172-3	Олійне фарбування огородження за два рази
                                                                    100м2	0,125	1104,18
833,08	0,92
0,36	138	104	__-__
  -    	66,97
0,03	8
  -    	
	 	                  Опорядження тераси									
187	Е9-29-1	Монтаж металоконструкцій огородження
                                                                    т	0,282	1578,27
697,85	806,73
304,50	445	197	227
86	50,86
17,63	14
5	
188	С121-783	Металоконструкції індивідуальні
                                                                    т	0,282	3471,11
--	__-__
  -    	979	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
189	Е13-17-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-017
                                                                    100м2	0,141	264,16
82,99	7,81
1,06	37	12	1
  -    	5,27
0,08	1
  -    	
190	Е15-172-4	Олійне фарбування металоконструкцій
                                                                    100м2	0,141	1729,68
1458,58	0,92
0,36	244	206	__-__
  -    	117,25
0,03	17
  -    	
191	Е8-6-1	Мурування цегляного огородження тераси
                                                                    м3	7,1	613,34
103,16	48,96
19,69	4355	732	348
140	7,89
1,43	56
10	
192	Е12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової
оцинкованої сталі
                                                                    100м2	0,056	9512,27
1817,24	28,08
9,47	533	102	2
1	146,08
0,56	8
  -    	
193	Е15-70-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса
                                                                    100м2	0,28	8349,95
2799,00	59,71
52,27	2338	784	17
15	208,73
4,52	58
1	
194	Е15-14-1	Зовнішнє облицювання керамічними окремими
плитками на клею
                                                                    100м2	0,12	2710,75
2691,72	18,06
9,31	325	323	2
1	188,76
0,77	23
  -    	
195	* С111-1902-
4-1	Клей для плитки
                                                                    кг	60	1,05
--	__-__
  -    	63	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
196	* С111-1902-
32
варіант 1	Вартість  плитки керамічної морозостійкої 
                                                                    м2	12,24	39,00
--	__-__
  -    	477	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
197	Е11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом
на мастиці бітуміноль, перший шар
                                                                    100м2	0,7188	3548,79
1189,38	243,68
96,85	2551	855	175
70	72,30
7,78	52
6	
198	Е11-11-5	Улаштування стяжок керамзитобетонних
товщиною 20 мм
                                                                    100м2	0,7188	2162,43
911,93	120,61
92,92	1554	655	87
67	78,21
7,97	56
6	
199	Е11-11-6	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини керамзитобетонних стяжок 
(до товщ.90мм)
                                                                    100м2	0,7188	4150,67
125,69	137,89
58,49	2984	90	99
42	10,78
4,77	8
3	
200	Е11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом
на мастиці бітуміноль, перший шар
                                                                    100м2	0,7188	3548,79
1189,38	243,68
96,85	2551	855	175
70	72,30
7,78	52
6	
201	Е11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
                                                                    100м2	0,7188	1511,65
714,66	97,98
74,58	1087	514	70
54	61,88
6,39	44
5	
202	Е11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини цементних стяжок  (товщ.55мм)
                                                                    100м2	0,7188	1346,96
62,25	94,86
52,31	968	45	68
38	5,39
4,38	4
3	
203	Е11-27-3	Улаштування покриття з плиток керамічних на
клею
                                                                    100м2	0,7188	7603,00
2352,59	373,76
251,45	5465	1691	269
181	184,23
21,39	132
15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
204	* С111-1902-
4-1	Клей для плитки
                                                                    кг	359,4	1,05
--	__-__
  -    	377	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
205	* С111-1902-
1-2	Хрестики
                                                                    шт	1438	0,03
--	__-__
  -    	43	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
	 	                            Дашки зовнішні									
206	Е12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм
                                                                    100м2	0,0605	1325,76
475,08	297,22
107,45	80	29	18
7	42,23
7,03	3
  -    	
207	Е12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини
                                                                    100м2	0,0605	1581,28
69,30	152,16
55,87	96	4	9
3	6,16
3,63	__-__
  -    	
208	Е12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один
шар
                                                                    100м2	0,0605	1700,23
369,60	22,89
8,35	103	22	1
1	26,94
0,53	2
  -    	
209	Е12-20-2	Улаштування пароізоляції обклеювальної на
кожний наступний шар
                                                                    100м2	0,0605	1333,81
240,87	22,44
8,17	81	15	1
  -    	17,56
0,52	1
  -    	
210	Е12-15-1	Улаштування покриттів із листової оцинкованої
сталі
                                                                    100м2	0,0605	9512,27
1817,24	28,08
9,47	575	110	2
1	146,08
0,56	9
  -    	
211	Е10-16-1	Виготовлення та установлення крокв
                                                                    м3	0,195	2238,59
465,17	44,89
17,84	437	91	9
3	38,41
1,43	7
  -    	
212	Е12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар
                                                                    100м2	0,26	889,62
159,89	17,51
6,50	231	42	5
2	12,07
0,44	3
  -    	
213	Е12-12-1	Улаштування покрівель із металочерепиці
                                                                    100м2	0,26	2684,90
1706,12	71,95
24,44	698	444	19
6	137,15
1,59	36
  -    	
214	* С111-853-1-
3
варіант 1	Вартість металочерепиці
                                                                    м2	27,04	45,00
--	__-__
  -    	1217	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
215	Е12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один
шар
                                                                    100м2	0,205	1700,23
369,60	22,89
8,35	349	76	5
2	26,94
0,53	6
  -    	
216	Е12-20-2	Улаштування пароізоляції обклеювальної на
кожний наступний шар
                                                                    100м2	0,205	1333,81
240,87	22,44
8,17	273	49	5
2	17,56
0,52	4
  -    	
217	Е12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної
вати на бітумній мастиці в один шар
                                                                    100м2	0,205	1780,75
972,81	83,50
31,25	365	199	17
6	70,04
2,04	14
  -    	
218	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, марка М125
                                                                    м3	2,11	293,25
--	__-__
  -    	619	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	 	         Стінове опорядження сходових кліток									
219	Е15-61-1	Просте штукатурення цементно-вапняним
розчином по каменю і бетону стін
                                                                    100м2	4,83	2283,09
1599,74	130,60
113,33	11027	7727	631
547	117,98
9,81	570
47	
220	Е15-152-1	Фарбування водними розчинами всередині
приміщень, вапняне по штукатурці
                                                                    100м2	2,08	219,23
202,21	1,83
0,73	456	421	4
2	16,70
0,06	35
  -    	
221	Е15-163-8	Просте фарбування стін кольором олійним
розбіленим по штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
                                                                    100м2	2,75	832,97
433,51	12,86
6,71	2291	1192	35
18	34,85
0,56	96
2	
	 	                 Декоративне огородження ДО-1									
222	Е9-29-1	Монтаж металоконструкцій
                                                                    т	0,229	1578,27
697,85	806,73
304,50	361	160	185
70	50,86
17,63	12
4	
223	С121-783	Металоконструкції індивідуальні
                                                                    т	0,229	3471,11
--	__-__
  -    	795	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
224	Е13-17-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-017
                                                                    100м2	0,1145	264,16
82,99	7,81
1,06	30	10	1
  -    	5,27
0,08	1
  -    	
225	Е15-172-3	Олійне фарбування огородження за два рази
                                                                    100м2	0,1145	1104,18
833,08	0,92
0,36	126	95	__-__
  -    	66,97
0,03	8
  -    	
	 	                  Опорядження тераси									
226	Е9-29-1	Монтаж металоконструкцій огородження
                                                                    т	0,282	1578,27
697,85	806,73
304,50	445	197	227
86	50,86
17,63	14
5	
227	С121-783	Металоконструкції індивідуальні
                                                                    т	0,282	3471,11
--	__-__
  -    	979	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
228	Е13-17-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-017
                                                                    100м2	0,141	264,16
82,99	7,81
1,06	37	12	1
  -    	5,27
0,08	1
  -    	
229	Е15-172-4	Олійне фарбування металоконструкцій
                                                                    100м2	0,141	1729,68
1458,58	0,92
0,36	244	206	__-__
  -    	117,25
0,03	17
  -    	
230	Е8-6-1	Мурування цегляного огородження тераси
                                                                    м3	7,1	613,34
103,16	48,96
19,69	4355	732	348
140	7,89
1,43	56
10	
231	Е12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової
оцинкованої сталі
                                                                    100м2	0,056	9512,27
1817,24	28,08
9,47	533	102	2
1	146,08
0,56	8
  -    	
232	Е15-70-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса
                                                                    100м2	0,28	8349,95
2799,00	59,71
52,27	2338	784	17
15	208,73
4,52	58
1	
233	Е15-14-1	Зовнішнє облицювання керамічними окремими
плитками на клею
                                                                    100м2	0,12	2710,75
2691,72	18,06
9,31	325	323	2
1	188,76
0,77	23
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
234	* С111-1902-
4-1	Клей для плитки
                                                                    кг	60	1,05
--	__-__
  -    	63	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
235	* С111-1902-
32
варіант 1	Вартість  плитки керамічної морозостійкої 
                                                                    м2	12,24	39,00
--	__-__
  -    	477	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
236	Е11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом
на мастиці бітуміноль, перший шар
                                                                    100м2	0,7188	3548,79
1189,38	243,68
96,85	2551	855	175
70	72,30
7,78	52
6	
237	Е11-11-5	Улаштування стяжок керамзитобетонних
товщиною 20 мм
                                                                    100м2	0,7188	2162,43
911,93	120,61
92,92	1554	655	87
67	78,21
7,97	56
6	
238	Е11-11-6	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини керамзитобетонних стяжок 
(до товщ.90мм)
                                                                    100м2	0,7188	4150,67
125,69	137,89
58,49	2984	90	99
42	10,78
4,77	8
3	
239	Е11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом
на мастиці бітуміноль, перший шар
                                                                    100м2	0,7188	3548,79
1189,38	243,68
96,85	2551	855	175
70	72,30
7,78	52
6	
240	Е11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
                                                                    100м2	0,7188	1511,65
714,66	97,98
74,58	1087	514	70
54	61,88
6,39	44
5	
241	Е11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни
товщини цементних стяжок  (товщ.55мм)
                                                                    100м2	0,7188	1346,96
62,25	94,86
52,31	968	45	68
38	5,39
4,38	4
3	
242	Е11-27-3	Улаштування покриття з плиток керамічних на
клею
                                                                    100м2	0,7188	7603,00
2352,59	373,76
251,45	5465	1691	269
181	184,23
21,39	132
15	
243	* С111-1902-
4-1	Клей для плитки
                                                                    кг	359,4	1,05
--	__-__
  -    	377	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
244	* С111-1902-
1-2	Хрестики
                                                                    шт	1438	0,03
--	__-__
  -    	43	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
		  Разом прямі витрати по роздiлу 9, грн.	138884	44244	7339
3561		3311
261	
		       в тому числi:						
		       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	87301					
		       всього заробiтна плата, грн.	47805					
		  Загальновиробничi витрати, грн.	38723					
		      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	360					
		      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	7884					
		_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 						
								
	 	Всього по роздiлу 9, грн.	177607					
		  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	3083638	983304	115649
57794		72559
4576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		       в тому числi:						
		       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	1984685					
		       всього заробiтна плата, грн.	1041098					
		  Загальновиробничi витрати, грн.	836518					
		      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	7762					
		      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	168863					
		_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _						
								
		  Прямі витрати будiвельних робiт , грн.	3077178					
		      в тому числі:						
		       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	1978225					
		       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	983304					
		      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	57794					
		  Загальновиробничi витрати, грн.	836518					
		      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	7762					
		      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	168863					
		Всього кошторисна вартість будiвельних робiт , грн.	3913696					
		      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	84897					
		      кошторисна заробітна плата, грн.	1209961					
		_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _						
								
		  Прямі витрати монтажних робiт , грн.	6460					
		      в тому числі:						
		       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	6460					
		Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.	6460					
		_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 						
								
	 	Всього по кошторису, грн.	3920156					
	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	84897					
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	1209961					

                                                   Склав ________________________ Стех Н.	
	
                                                   Перевірив _____________________