УСТРОЙСТВА ВВОДА-ВЫВОДА. КЛАВИАТУРА
  
Клавиатура служит для ввода информации в компьютер и подачи управляющих сигналов. Она содержит стандартный набор алфавитно-цифровых клавиш и некоторые дополнительные клавиши — управляющие и функциональные, клавиши управления курсором, а также малую цифровую клавиатуру 
Курсор — светящийся символ на экране монитора, указывающий позицию , на которой будет отображаться следующий вводимый с клавиатуры знак 
Все символы, набираемые на клавиатуре, немедленно отображаются на мониторе в позиции курсора 
Наиболее распространена сегодня 101-клавишная клавиатура c раскладкой клавиш QWERTY (читается “ кверти ”), названная так по клавишам, расположенным в верхнем левом ряду алфавитно-цифровой части клавиатуры: 
Такая клавиатура имеет 12 функциональных клавиш , расположенных вдоль верхнего края. Нажатие функциональной клавиши приводит к посылке в компьютер не одного символа, а целой совокупности символов 
Функциональные клавиши могут программироваться пользователем . Например, во многих программах для получения помощи (подсказки) задействована клавиша F1 , а для выхода из программы — клавиша F10 
Управляющие клавиши имеют следующее назначение: 
1.	Enter — клавиша ввода ; 
2.	Esc ( Escape — выход) клавиша для отмены каких-либо действий, выхода из программы, из меню и т.п.; 
3.	Ctrl и Alt — эти клавиши самостоятельного значения не имеют, но при нажатии совместно с другими управляющими клавишами изменяют их действие