УСТРОЙСТВА ВВОДА-ВЫВОДА. МОНИТОР
Видеосистема компьютера состоит из трех компонент: 
1.	монитор (называемый также дисплеем); 
2.	видеоадаптер ; 
3.	программное обеспечение (драйверы видеосистемы). 
Видеоадаптер посылает в монитор сигналы управления яркостью лучей и синхросигналы строчной и кадровой развёрток. Монитор преобразует эти сигналы в зрительные образы. А программные средства обрабатывают видеоизображения — выполняют кодирование и декодирование сигналов, координатные преобразования, сжатие изображений и др 
Монитор — устройство визуального отображения информации (в виде текста, таблиц, рисунков, чертежей и др.) 
Подавляющее большинство мониторов сконструированы на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) , и принцип их работы аналогичен принципу работы телевизора. Мониторы бывают алфавитно-цифровые и графические, монохромные и цветного изображения. Современные компьютеры комплектуются, как правило, цветными графическими мониторами 
Передняя, обращенная к зрителю часть ЭЛТ с внутренней стороны покрыта люминофором — специальным веществом, способным излучать свет при попадании на него быстрых электронов 
Люминофор наносится в виде наборов точек трёх основных цветов — красного , зелёного и синего . Эти цвета называют основными, потому что их сочетаниями (в различных пропорциях) можно представить любой цвет спектра 
Наряду с традиционными ЭЛТ-мониторами все шире используются плоские жидкокристаллические (ЖК) мониторы 
Жидкие кристаллы — это особое состояние некоторых органических веществ, в котором они обладают текучестью и свойством образовывать пространственные структуры, подобные кристаллическим. Жидкие кристаллы могут изменять свою структуру и светооптические свойства под действием электрического напряжения. Меняя с помощью электрического поля ориентацию групп кристаллов и используя введённые в жидкокристаллический раствор вещества, способные излучать свет под воздействием электрического поля, можно создать высококачественные изображения, передающие более 15 миллионов цветовых оттенков 
Разновидность монитора — сенсорный экран . Здесь общение с компьютером осуществляется путём прикосновения пальцем к определённому месту чувствительного экрана. Этим выбирается необходимый режим из меню, показанного на экране монитора