Будова - Багатоквартирний житловий будинок по вул.Бучми у м.Львові 
	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 7-1-2/923-00
на Мощення території	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
						відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-рати,
грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									
		I. Витрати труда							
									
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	557	12,88				
2		 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	3,3					
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	62	16,57				
4		 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	5,1					
5		 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах	люд.-год.	63	21,77				

	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	682					

	  Середній розряд робіт	розряд	3,3					

		II. Будівельні машини і механізми							
6	С200-2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т	маш-год	0,7482	41,64				
7	С201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	1,96664	72,41				
8	С202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	2,1648	80,68				
9	С207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	1,39021	84,64				
10	С212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	2,04575	91,68				
11	С212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш-год	1,9666	16,66				
12	С212-906	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 8 т	маш-год	8,5772	47,06				
13	С212-907	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 13 т	маш-год	20,85237	60,81				
14	С212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш-год	0,61787	95,14				
15	С212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	8,99487	80,10				
16	С212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш-год	0,33531	72,32				
17	С212-2000	Укладальники асфальтобетону	маш-год	1,8634	66,15				
									
		III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат							
18	С212-500	Гудронатори ручні	маш-год	0,927	  -    				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	С270-30	Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л	маш-год	2,7984	  -    				
20	С270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	3,89	  -    				
									
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції							
21	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00205	4904,33	4763,91	44,26	96,16	
22	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,002387	5556,83	5403,61	44,26	108,96	
23	С111-1556	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, перший
сорт	т	0,0135	2319,92	2200,14	74,29	45,49	
24	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,004158	2443,52	2321,32	74,29	47,91	
25	С111-1564	Гідроізол	м2	1,53	5,80	5,64	0,05	0,11	
26	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,9	6,12	5,85	0,15	0,12	
27	&С111-1902-
25	Вартість плитки фігурної тротуарної фірми "Магік"	м2	150	27,70	27,70	--	--	
28	&С111-1902-
27	Вартість бордюра  фірми "Магік"	м	137,5	17,20	17,20	--	--	
29	&С111-1902-
41
варіант 1	Лотки водоприймальні з решіткою р.0,5х0,15х0,18 (Політеп)	к-т	135	57,00	57,00	--	--	
30	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,05775	999,74	951,26	28,88	19,60	
31	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі
ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,3485	626,30	585,14	28,88	12,28	
32	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,945	99,07	96,18	0,95	1,94	
33	С142-10-2	Вода	м3	49,15	5,18	5,18	--	--	
34	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	5,1375	185,62	103,90	78,08	3,64	
35	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	67,41	141,93	61,07	78,08	2,78	
36	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	1,38	125,72	61,70	61,55	2,47	
37	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	8,25	328,80	256,70	65,65	6,45	
38	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	13,937	321,99	274,11	41,57	6,31	
39	С1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	23,0615	283,69	236,56	41,57	5,56	
40	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	73,1	87,94	20,57	65,65	1,72	
41	С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача більше 40 мм	м3	-9,18	380,52	274,97	98,09	7,46	
42	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм	м3	36,395	400,13	294,19	98,09	7,85	
43	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,123	299,34	203,56	89,91	5,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
44	С1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	2,82	329,52	233,15	89,91	6,46	
									
		Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат							
45	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	2,2148775	0,3903	0,3903			
46	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,0388575	8,92	8,92			
47	С1999-9009	Дрова	м3	0,13992	117,95	117,95			
	
Символ + визначає, що ціна ресурсу задана користувачем.	
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 квiтня 2008 p.	
	
                                                   Склав                                       Стех Н.	
                                                   Перевірив