192.168.16.1

201.68.47.5

192.168.12.1

Ф1

SW1

192.168.4.1

192.168.16.0

255.255.248.0

IPmin = 192.168.16.1

IPmax = 192.168.23.254

192.168.12.0

255.255.252.0

IPmin = 192.168.12.1

IPmax = 192.168.15.254

192.168.4.0

255.255.248.0

IPmin = 192.168.4.1

IPmax = 192.168.11.254

Ф1

Ф2

IM: 192.168.3.0

M: 255.255.255.0

IPmin = 192.168.3.1

IPmax = 192.168.3.254

192.168.3.1

SW2

R4

SW3

**R3**

R2

R1